;BLES00387
;MONOPOLYŽ

:USR-DATA

[Update CRC32 for USR-DATA (Required)]
;set range:0x000008,0x001FFF
set pointer:eof+1
set range:0x000008,pointer
set [hash]:CRC32
set [hash]:xor:FFFFFFFF
write at 0x000000:[hash]
